*2.pielikums*

*Tirgus izpēte ID Nr. TI-2022/SPC/3*

**Tehniskā specifikācija iepirkumā un tehniskais piedāvājums**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  *(pretendentam jānorāda konkrētās prasības izpilde vai konkrētie piedāvātās prece parametri)* |
| 1. **Piegādājamās preces nosaukums**   Signalizēšanas ierīce ar vibrāciju un gaismas signālu bērnu un kopjamu personu uzraudzībai (videoauklīte),  ISO kods: 222704   1. **Vienību skaits:** 7 (septiņi) gab. 2. **Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas**   Trīsdaļīgs bezvadu palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un diviem uztvērējiem), kas paredzēts zīdaiņa raudu, gulošu personu saucienu u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā – ar kombinēto mehānisko (vibrēšanas) signālu un mirgojošas gaismas signālu.  **Raidītājs** – “bērna daļa” – pārvietojamā ierīce ar regulējamu skaņas jutīgumu, regulējamu novietojuma leņķi, “nakts gaismu”. Jauda: 2,4 GHz, kas nodrošina minimizētu apkārtējo trokšņu iejaukšanos. Diapazons: vismaz 75 m.  **Pirmais uztvērējs** – “vecāku daļa” ierīce ar iebūvētu krāsainu displeja ekrānu (vismaz 2,3”) bērna/guļošas personas novērošanai ar spēcīgu vibrācijas funkciju un regulējamu skaņas jutīgumu, klipsi piestiprināšanai pie jostas (nēsāšanai peidžera veidā) un ar pogām iestatījumu aktivizēšanai. Gaismas indikators, kas rāda ierīces akumulatora uzlādes statusu.  **Otrais uztvērējs** – neliela pārvietojama ierīce ar mirgojošu gaismu un vibrospilvenu. Uztvērējs mirgojošas gaismas signāla veidā sniedz informāciju par ienākušo skaņu. Uzlādēts darbojas vairākas dienas.  Vibrējoša ierīce (vibrospilvens ), kas ar vadu ir savienota ar gaismas indikatoru,  ar vibrāciju ziņo par ienākošo skaņas signālu.  Raidītājam ir unikāls identifikācijas kods. Tas nerada interferences traucējumus ar citām personām piederošiem raidītājiem.   1. **Sertifikācijas prasības:**   Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.   1. **Lietošanas instrukcija:**   Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.   1. **Garantijas prasības:**   Minimālais garantijas laiks 2 gadi.  Pretendentam jānorāda informāciju par piegādātāja garantijas remonta pieņemšanas vietu Latvijā (centra/firmas nosaukums, adrese, kontaktinformācija u.c.) vai dokumenti, kas apliecina piegādātāja tiesības izmantot cita centra/firmas pakalpojumus Latvijā (ja attiecināms; līgums vai vienošanās vai apliecinājumu vai cits dokuments, kur norādīts centra/firmas nosaukums, adrese, kontaktinformācija u.c.). | 1. **Piegādājamās preces nosaukums:**   **Preces marka:**  **Preces ISO kods:**   1. **Vienību skaits:** 2. **Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas:** 3. **Sertifikācijas prasības:** 4. **Lietošanas instrukcija:** 5. **Garantijas prasības:**   **Garantijas pieņemšanas vieta\*:** *adrese, darba laiks, kontakttelefons, e-pasts,*  *atbildīgā persona* |

Pretendentam Tehniskajam piedāvājumam **jāpievieno** preces ražotāja tehniskie dokumenti – lietošanas instrukcija un preces tehniskie dokumenti – latviešu valodā (vai svešvalodā un to tulkojums latviešu valodā; pretendenta apliecināts), kas apliecina piedāvājumu;

**Ar šo apliecinām, ka pretendenta piedāvājums atbilst visiem Tehniskās specifikācijas noteikumiem.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |