*2.pielikums*

*Tirgus izpēte ID Nr. TI-2024/SPC/3*

**Tehniskā specifikācija - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums***(pretendentam jānorāda konkrētās prasības izpilde vai konkrētie piedāvātās prece parametri)* |
| 1. **Piegādājamās preces nosaukums**

Signalizēšanas ierīce ar vibrāciju un gaismas signālu bērnu un kopjamu personu uzraudzībai (videoauklīte)Kods: 31521310-01. **Vienību skaits:** 10 gab.
2. **Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas**

Trīsdaļīgs bezvadu palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un diviem uztvērējiem), kas paredzēts zīdaiņa raudu, gulošu personu saucienu u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā – ar kombinēto mehānisko (vibrēšanas) signālu un mirgojošas gaismas signālu. **Raidītājs** – “bērna daļa” – pārvietojamā ierīce ar regulējamu skaņas jutīgumu, regulējamu novietojuma leņķi, “nakts gaismu”. Jauda: 2,4 GHz, kas nodrošina minimizētu apkārtējo trokšņu iejaukšanos. Diapazons: vismaz 75 m.**Pirmais uztvērējs** – “vecāku daļa” ierīce ar iebūvētu krāsainu displeja ekrānu (vismaz 2,3”) bērna/guļošas personas novērošanai ar spēcīgu vibrācijas funkciju un regulējamu skaņas jutīgumu, klipsi piestiprināšanai pie jostas (nēsāšanai peidžera veidā) un ar pogām iestatījumu aktivizēšanai. Gaismas indikators, kas rāda ierīces akumulatora uzlādes statusu.**Otrais uztvērējs** – neliela pārvietojama ierīce ar mirgojošu gaismu un vibrospilvenu. Uztvērējs mirgojošas gaismas signāla veidā sniedz informāciju par ienākušo skaņu. Uzlādēts darbojas vairākas dienas.Vibrējoša ierīce (vibrospilvens), kas ar vadu ir savienota ar gaismas indikatoru, ar vibrāciju ziņo par ienākošo skaņas signālu.Raidītājam ir unikāls identifikācijas kods. Tas nerada interferences traucējumus ar citām personām piederošiem raidītājiem. 1. **Sertifikācijas prasības:**

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.1. **Lietošanas instrukcija:**

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo signalizēšanas ierīce ar vibrāciju un gaismas signālu bērnu un kopjamu personu uzraudzībailietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.1. **Garantijas prasības**

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.Izpildītājam jānodrošina garantijas remontdarbu pabeigšana ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no sākotnējā pieprasījuma veikšanas brīža. Gadījumos, kad remontdarbus nav iespējams veikt 5 darba dienu laikā un prece šī iemesla dēļ nav darbspējīga, Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina bojātās preces aizvietošana uz remonta laiku pret līdzvērtīgu, nepieprasot par to papildu samaksu.1. **Garantijas pieņemšanas vieta**

Pretendentam jānorāda garantijas remonta pieņemšanas vieta (adrese), darba laiks, kontakttelefons, e-pasta adrese, atbildīgā persona. | 1. **Piegādājamās preces nosaukums:**

**Preces marka:** 1. **Vienību skaits:**
2. **Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas:**
3. **Sertifikācijas prasības:**
4. **Lietošanas instrukcija:**
5. **Garantijas prasības:**
6. **Garantijas pieņemšanas vieta:** *(nosaukums;* *adrese, darba laiks, kontakttelefons, e-pasts, atbildīgā persona)*
 |

**Ar šo apliecinām, ka pretendenta piedāvājums atbilst visiem Tehniskās specifikācijas noteikumiem.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |