**TIRGUS CENU IZPĒTE „Otoplastikas materiālu iegāde”**

**ID Nr. TI – SPC/2023/1**

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu preču piegādei SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, turpmāk – Līgumslēdzējs, vajadzībām.

**1.Tirgus cenu izpētes rezultāts**

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums par preču piegādi 2023. gadā. Līguma darbības termiņš ir līdz 2023. gada 30. decembrim. Līgums ietver bojāto preču apmaiņu pret attiecīgās kvalitātes precēm 1 (viena) gada laikā. Preču piegāde: līdz 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.

**2. Prasības precei un piegādei**

2.1. Precei jābūt CE marķējumam.

2.2. Pretendentiem jāpiedāvā viens materiāls katrai no zemāk minētajām materiālu pozīcijām (nedrīkst iesniegt variantus).

2.3. Pretendentiem jānodrošina preces datu drošības lapas latviešu valodā.

2.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, gadījumos, ja tiek piedāvāta prece, par kuru tehniskā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasīs papildinformāciju.

**3. Preču saņēmējs/Iepirkuma Līgumslēdzējs:**

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40003276127,

Tālrunis: +371 27069885, fakss: +371 67453242

Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle, AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

**4. Piedāvājuma termiņš**

Piedāvājumu var iesniegt elektroniskā dokumenta veidā ar e-parakstu vai skenētā dokumenta formātā līdz **2023. gada 28. aprīlim** pa e-pastu: **iepirkumi@lns.lv**ar norādi „Tirgus izpēte  ID Nr. TI – SPC/2023/1”.

**5. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz** Pretendenta piedāvājums (1.pielikums);

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, bez piedāvājuma variantiem.

***6. Pielikumi:***

1. *pielikums. Pretendenta piedāvājums (forma)*

*1.pielikums*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - Piedāvājums**

**Tirgus izpēte “Otoplastikas materiālu iegāde”, ID Nr. TI – SPC/2023/1**

**Prasības precei otoplastikas materiāli:**

1. Jānodrošina preču *brāķa* apmaiņa garantijas periodā, 1 (viena) gada laikā pēc piegādes.
2. Precei jābūt CE marķējumam.
3. Pretendentiem jāpiedāvā viens materiāls katrai no zemāk minētajām materiālu pozīcijām (nedrīkst iesniegt variantus).
4. Jānodrošina preces datu drošības lapas latviešu valodā.

| **Preces materiālu saraksts**  | **Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības** | **Mērvienība** | **Preces materiālu skaits/****daudzums** | **Piedāvājums** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena par vienību, euro, bez PVN** | **Cena par visu daudzumu euro, bez PVN** |
| 1. Želeja/ dublējamā massa (Fotogel/

Duplicating material) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskie parametri** | **Prasības** |
| Sastāvs | Fotogel, hdyrocolloid material |
|  | Materiālu var izmantot akrila aukstās polimērizācijas procesā un silikona aukstās vulkanizācijas procesā. |
|  | Gatavs lietošanai materiāls |
| Iepakojums pa: | ~5-10 kg |
| Drošības datu lapa (latviešu valodā) | Obligāti |
| Derīguma termiņš | Ne mazāk kā 2024.g |

 | kg | 24 |  |  |
| 2. Akrils ieliktņu izgatavošanai (Acryl/B Monomer) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskie parametri** | **Prasības** |
| Masas sastāvs | Šķidrumveida polimerizācijas materiāls |
|  | Nesatur amīnu un kadmiju, polimerizācijas laiks 12 min., temp.40-45°C |
| Iepakojums pa: | ~0,5-2 l |
| Drošības datu lapa (latviešu valodā) | Obligāti |
| Derīguma termiņš | Ne mazāk kā 2024.g |

 | ml | 15000 |  |  |
| 1. Divkomponentu ieliktņu nospiedumu masa (Ear compression material)
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskie parametri** | **Prasības** |
| Masas sastāvs | Uz silikona bāzes (mīksts). Zils |
|  | Nospieduma sagatavošanai ar šļirci |
|  | Vulkanizējas pie proporcijas 1:1 |
| Iepakojums pa: | 500-2000 g x 2  |
| Drošības datu lapa (latviešu valodā) | Obligāti |
| Derīguma termiņš | Ne mazāk kā 2024. gads  |

 | kg | 85 |  |  |
| 1. 1m skaņas caurulītes 2,0x3,1 (PVC tube)
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskie parametri** | **Prasības** |
| Sastāvs | caurspīdīgs PVC |
| Izmērs | 2,0x3,1mm |

 | m | 100 |  |  |
| 1. Tamponi no kokvilnas materiāla (KOT-N-BLOX)
 |

|  |
| --- |
|  |
| **Tehniskie parametri** | **Prasības** |
| Sastāvs | Kokvilna + diegs |
| Izmērs | 0,1-0,15cm |
|  | Auss aizsargāšanai nospieduma izgatavošanas laikā |

 | gab | 7000 |  |  |
| 1. Akrils ieliktņu izgatavošanai (Acryl/B Polimer)
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskie parametri** | **Prasības** |
| Sastāvs | Pulverveida polimerizācijas materiāls |
|  | Nesatur amīnu un kadmiju, polimerizācijas laiks 12min., temp.40-45°C |
| Iepakojums pa: | 0,5-2kg |
| Drošības datu lapa (latviešu valodā) | Obligāti |
| Derīguma termiņš | Ne mazāk kā 2024. gads |

 | kg | 18 |  |  |
| 1. Ieliktņu ultravioletās cietēšanas laka (Lacquers LP/H)
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskie parametri** | **Prasības** |
| Sastāvs | Gatava lietošanai vienkomponentu laka |
|  | Ultravioletās cietēšanas laka, sacietēšanas laiks 1-7 min. ,izturīga pret skrāpējumiem, caurspīdīga |
| Iepakojums pa: | 100-500 ml |
| Drošības datu lapa (latviešu valodā) | obligāti |
| Derīguma termiņš | Ne mazāk kā 2024.g |

 | ml | 400 |  |  |
| Piedāvājuma cena par apjomu, EUR, bez PVN (ar 2 cipariem aiz komata): |  |