*Pielikums*

*ID Nr. TI – SPC/2022/4*

**Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIRGUS CENU IZPĒTE „Otoplastikas LABORATORIJAS IERĪČU iegāde”**  **ID Nr. TI – SPC/2022/4** | | | | | |
| ***Nr.p.k*** | ***Prece*** | ***Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības*** | ***Daudzums, gab.*** | ***Piedāvājums*** | |
| *Cena par mērvienību, euro, bez PVN* | *Cena par apjomu, euro, bez PVN* |
|  | otoplastikas laboratorijās UV cietēšanas ierīce | īpaši izstrādāts, lai polimerizētu UV starojumā cietējošus sveķus, lakas un modelēšanas pastas. Polimerizācijas kameras izmērs pietiekami liels, lai vienā darba posmā apstrādātu līdz 25 ausu ieliktņiem un/vai ITE apvalkiem. | 1 |  |  |
|  | Blīvgredzens priekš Acrylmat ierīces | Blīve polimerizācijas spiediena katlam, Darba spiediens no 1,5 bāriem līdz 2,0 bāriem, maks. darba temperatūra 60 °C | 1 |  |  |
|  | Otoskops A Ausu lampiņa ar akrila galu | Ierīce nospieduma tamponu ievietošanai dzirdes kanālā. Izturīga LED lampa ar spilgtu, koncentrētu gaismu. Darbojas ar baterijām (maināmas AA vai AAA tipa baterijas). | 2 |  |  |
|  | Otoskops B | Izturīgs kompakts kabatas otoskops. Nodrošina spilgtu, koncentrētu gaismu, izmanto XHL (Xenon halogen Lenses) lampas. Grozāmais skata logs ar 3X palielinājumu.. Maināmas AAA vai AA baterijas.  Komplektā ir vismaz 4 atkārtoti lietojamas piltuves (2,4/3,0/4,0/5,0 mm) un vismaz10 vienreizējās lietošanas piltuves ar 4 mm diametru. | 2 |  |  |
|  | Urbis | Otoplastikas urbis EF Cutter oval 6mm | 2 |  |  |
|  | Urbis | Otoplastikas urbis EF Cutter oval 8mm | 2 |  |  |
|  | Urbis | Otoplastikas urbis EF Cutter oocilyndrical 6mm | 10 |  |  |
|  | Urbis | Otoplastikas urbis EF Cutter pounted 5mm | 10 |  |  |
|  | Līme | Moment līme uz ciānakrilāta bāzes ar īpaši pielāgotu plūstamību, īpaši piemērota silikona ausu ieliktņiem. Iepakojums pa 10g | 20 |  |  |
| 10 | Elektriskais vaska nazis | komplekts ar 4 dažādiem modelēšanas uzgaļiem. Ar pakāpeniski regulējamo temperatūru 50–350 °.  Spriegums: AC 230V / 50Hz | 1 |  |  |
| ***Cena kopā (EUR, bez PVN):*** | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pretendents** | | |
| 1. | Pilns nosaukums: |  |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Juridiskā adrese: |  |
| 4. | Bankas rekvizīti: (bankas nosaukums, bankas kods un konta numurs) |  |
| 5. | Tālruņa numurs: |  |
| 7. | e-pasta adrese: |  |
| 8. | Mājaslapas adrese internetā: |  |
| 9. | Biroja adrese: (korespondencei) |  |
| 10. | Amatpersona/-as: amats, vārds, uzvārds |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |